[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# dup-auth-received

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# dup-auth-received {disconnect|ignore}`

`(config-wireless-network)# no dup-auth-received`

対象無線ネットワーク設定において、多重接続要求（接続状態を保持している端末からの接続要求）に対する動作を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はdisconnect。

### パラメーター

`disconnect` | 切断してから接続を受け入れる（初期設定）
`ignore` | 切断処理を行わずに通常のプロセスで接続する

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ1402、AT-TQm1402
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- dup-auth-received（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP