[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor fall-over bfd

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor A.B.C.D fall-over bfd [multihop] [profile NAME]`

（IPv4）指定したBGPピアへの到達性をBFD（Bidirectional Forwarding Detection）で監視するよう設定する。
no形式で実行した場合はBFDによる監視を無効にする。
BFDの詳細は「IP」/「BFD」を参照。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPv4アドレス
`multihop` | マルチホップBFDを使用する。BGPピアまでのホップ数が2以上のときに指定する
`profile NAME` | BFDプロファイル名（bfd profileコマンド）

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor fall-over bfd（BGPモード）

### 関連コマンド

bfd peer（グローバルコンフィグモード）
bfd profile（グローバルコンフィグモード）
show bfd peer（特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP