[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# flood-list

モード: VXLANモード
カテゴリー: L2スイッチング / VXLAN

`(config-vxlan)# [no] flood-list LISTNAME VTEPNAME`

VNIの名前付きフラッドリストを作成する。
本コマンドで作成したフラッドリストをmap-access vlan vniコマンドにてVNIと紐づけることにより、ブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットをそのVNIに参加しているVTEPのみに送信されるように制限する。
no形式で実行した場合はフラッドリストを削除する。
初期設定では、ブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットはすべてのVTEPに転送される。

### パラメーター

`LISTNAME` | フラッドリストに任意の名前を付ける（20文字以内）
`VTEPNAME` | フラッドリストに関連付けるリモートVTEPの名前を指定する。リモートVTEPの名前はremote-vtepコマンドで設定する。カンマ区切りで複数指定が可能（カンマの前後にスペースを入れないこと）

### 使用例

■ リモートVTEP「VTEP-B」だけからなるフラッドリスト「List1」を作成する。

    awplus(config-vxlan)# flood-list List1 VTEP-B ↓

■ 2つのリモートVTEP「VTEP-B」「VTEP-C」からなるフラッドリスト「List2」を作成する。

    awplus(config-vxlan)# flood-list List2 VTEP-B,VTEP-C ↓

上記のフラッドリストを実際に使う場合のmap-access vlan vniコマンドでの設定例は以下の通り。
■ VTEP-Aが「vlan300」でブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットを受信した場合、「List1」に含まれる「VTEP-B」にだけVXLANパケットを転送する。

    awplus(config-vxlan)# mac-access vlan 300 vni 3000 flood-list List1 ↓

■ VTEP-Aが「vlan400」でブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットを受信した場合、「List2」に含まれる「VTEP-B」と「VTEP-C」にVXLANパケットを転送する。

    awplus(config-vxlan)# mac-access vlan 400 vni 4000 flood-list List2 ↓

■ VTEP-Aが「vlan500」でブロードキャスト/マルチキャスト/未学習のユニキャストパケットを受信した場合、remote-vtepコマンドで指定したすべてのVTEPにVXLANパケットを転送する

    awplus(config-vxlan)# mac-access vlan 500 vni 5000 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはオーバーレイネットワークへのパケット転送は制限しますが、オーバーレイネットワークからのパケット転送は制限しません。

### コマンドツリー

    nvo vxlan (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- flood-list（VXLANモード）

### 関連コマンド

map-access vlan vni（VXLANモード）
nvo vxlan（グローバルコンフィグモード）
remote-vtep（VXLANモード）
source-interface（VXLANモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP