[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# mrp ring

モード: グローバルコンフィグモード --> MRPリングモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`(config)# [no] mrp ring <1-65535>`

MRPリングを作成し、MRPリングモードに移行する。
指定したMRPリングIDがすでに存在する場合はMRPリングモードに移行する。
no形式で実行した場合は、指定したMRPリングを削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | MRPリングID

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mrp ring（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- domain-id（MRPリングモード）
             +- domain-name（MRPリングモード）
             +- enable（MRPリングモード）
             +- profile（MRPリングモード）
             +- role（MRPリングモード）
             +- vlan-id（MRPリングモード）

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
domain-name（MRPリングモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP