[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 mld snooping mrouter

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`> show ipv6 mld [vrf VRFNAME|global] snooping mrouter IFNAME`

指定したVLANインターフェース上のルーターポート（MLD Snoopingにおいてマルチキャストルーターが接続されているポート）を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`IFNAME` | VLANインターフェース名

### 使用例

    awplus> show ipv6 mld snooping mrouter vlan1 ↓
    VLAN    Interface           Static/Dynamic
    1       port1.1.8           Dynamically Learned

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
ipv6 mld snooping mrouter interface（インターフェースモード）
ipv6 mld snooping（インターフェースモード）
ipv6 mld snooping（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP