[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# roaming-oi

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# roaming-oi OI`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no roaming-oi`

ローミング・コンソーシアムリストをオーガナイゼーション識別子（Ol）で設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`OI` | 16進数で指定。最大464文字までで、複数指定する場合はカンマ区切りで最大15個まで設定可能。例：021122,2233445566

### 注意・補足事項

■ 1つあたりのOIの入力文字数は6文字以上30文字以内にすること。

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- roaming-oi（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP