[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# timer

モード: G.8032プロファイルモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-profile-config)# timer {WAIT-TO-RESTORE | HOLD-OFF | GUARD-TIMER}`

イベント発生から実際に動作を起こすまでの待機時間を設定する

### パラメーター

`WAIT-TO-RESTORE :=` | `wait-to-restore {<1-12> | default}`
| enableコマンドにて復帰モードもしくは非復帰モードを設定した場合に、障害が回復してからの状態変化までの時間を設定する。1～12分の範囲で設定が可能。5分に設定した場合は、障害から回復してから5分間は、通常の状態に自動的に戻ることはない。初期設定は5（5分）。初期設定の時間に設定する場合はdefaultを指定する。
`HOLD-OFF :=` | `hold-off {<0-100> | default}`
| 障害を検知してからの状態変化までの時間を設定する。断続的に障害が検知された場合に、断続的な状態変化を回避する。0〜10秒の範囲で0.1秒単位で設定が可能。5秒に設定した場合は、障害を検知してから5秒後にRPLがブロッキングを解除する。初期設定は0（0秒）。初期設定の時間に設定する場合はdefaultを指定する。
`GUARD-TIMER :=` | `guard-timer {<1-200> | default}`
| R-APSメッセージを連続して受信したときに、連続した状態変化を回避する時間を設定する。0.5秒に設定した場合は、初めのR-APSメッセージを受信してから0.5秒間は、その他の状態変更メッセージが無視される。0.01秒〜2秒の範囲で0.01秒単位で設定が可能。初期設定は50（0.5秒）。初期設定の時間に設定する場合はdefaultを指定する。

### 使用例

■ プロファイル名「prof_1」の障害が回復してからの状態変化までの時間を1分に設定する。

    awplus(config)# g8032 profile prof_1 ↓
    awplus(g8032-profile-config)# timer wait-to-restore 1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
■ Owner側のノードよりノードIDが大きいノードがリング上にいる場合、wait-to-restoreの値を短くすると通信の復旧時間が短くなります。詳しくは、「復旧に時間がかかる場合の例」をご覧ください。

### コマンドツリー

    g8032 profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- timer（G.8032プロファイルモード）

### 関連コマンド

g8032 profile（グローバルコンフィグモード）
show g8032 profile（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP