[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dns forwarding server

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`> show ip dns [vrf VRFNAME|global] forwarding server`

DNSサーバーの状態を表示する

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名
`global` | グローバルVRFインスタンス

### 使用例

    awplus> show ip dns forwarding server ↓
    Servers                                         Forwards    Fails Dead-Time
    192.168.1.1                                           12        0    active
    192.168.1.2                                            6        3      3900

### 関連コマンド

ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP