[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp snooping agent-option remote-id

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config-if)# ip dhcp snooping agent-option remote-id REMOTEID`

`(config-if)# no ip dhcp snooping agent-option remote-id`

DHCP Snooping のオプションであるリレーエージェント情報オプション（オプションコード82）のRemote-ID サブオプションとして文字列を付加する。
no 形式で実行した場合は、Remote-ID サブオプションをデフォルトに戻す。

### パラメーター

`REMOTEID` | 63 文字以内の文字列（英数字、ハイフン（"-"）、アンダースコア（"_"）、シャープ（"#"））で指定する。大文字小文字は区別される。デフォルトは本製品のMAC アドレス。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# ip dhcp snooping agent-option remote-id myid ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp snooping agent-option remote-id（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip dhcp snooping agent-option（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping agent-option（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP