[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# network

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] network NETWORK`

（IPv4）BGPで通知するIPv4ネットワークプレフィックスを指定する（指定したネットワークプレフィックスをIPv4 BGP経路表に追加する）。
no形式で実行した場合は、指定したネットワークプレフィックスを通知対象から外す（指定したネットワークプレフィックスをIPv4 BGP経路表から削除する）。
初期設定のようにnetwork synchronizationコマンドを実行していない場合は、本コマンドで指定したプレフィックスがIP経路表（RIB）に登録されていなくても、このプレフィックスをIPv4 BGP経路表に追加する。
network synchronizationコマンドを実行している場合は、本コマンドで指定したプレフィックスがIP経路表に登録されていないと、IPv4 BGP経路表には追加しない。プレフィックスがIP経路表に登録された時点で初めてIPv4 BGP経路表に追加される。

### パラメーター

`NETWORK` | ネットワークプレフィックス。次のいずれかの形式で指定する
| `A.B.C.D/M` | IPアドレスとマスク長
| `A.B.C.D [mask W.X.Y.Z]` | IPアドレスとマスク。W.X.Y.Zはネットマスク。ネットマスク省略時は、指定したアドレスがクラス標準のネットワークアドレス（ホスト部がオール0）ならクラス標準マスク、そうでなければ（ホスト部がオール0でない）ホストマスク（255.255.255.255）と見なされる

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- network（BGPモード）

### 関連コマンド

network synchronization（BGPモード）
redistribute（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP