[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ip mroute

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`# clear ip mroute [vrf VRFNAME] {*|GROUP [SOURCE]}`

IPマルチキャスト経路表から指定したエントリーを削除する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`*` | すべてのエントリーを対象にする
`GROUP [SOURCE] :=` | `A.B.C.D [A.B.C.D]`
| マルチキャストグループアドレスとマルチキャスト送信者のIPアドレス。送信者のIPアドレスは省略可。指定したグループ、あるいは、グループと送信者の組に対応するエントリーだけを対象にする

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip mroute（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP