[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# source-interface

モード: VXLANモード
カテゴリー: L2スイッチング / VXLAN

`(config-vxlan)# source-interface IFNAME`

`(config-vxlan)# no source-interface`

VXLANパケットの送信元として使用するIPアドレスを指定する。
VXLANパケットの送信元として使用できるのは、ループバックインターフェース（lo）のみ。
no形式で実行した場合は設定を削除する。

> Note

> > no形式で実行する場合は先にすべてのリモートVTEPの設定を解除する必要がある。

### パラメーター

`IFNAME` | VXLANパケットの送信元IPアドレスとして使用するIPアドレスを持つインターフェース名。なお、指定できるのはループバックインターフェース（lo）のみ

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを使用するには、ループバックインターフェース（lo）のIPアドレスとしてIPv4アドレス（/32マスク付き）がすでに設定されている必要がある。

### コマンドツリー

    nvo vxlan (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- source-interface（VXLANモード）

### 関連コマンド

flood-list（VXLANモード）
map-access vlan vni（VXLANモード）
nvo vxlan（グローバルコンフィグモード）
remote-vtep（VXLANモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP