[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd raguard

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# [no] ipv6 nd raguard`

対象スイッチポートにおいて、受信したルーター通知（RA）パケットを破棄するRAガード機能を有効にする。
no形式で指定した場合は、RAガード機能を無効化し、RAパケットの受信を再開する。
初期設定は無効。

### 使用例

■ 端末が接続されているポート1.1.2～1.1.8でRAガードを有効化し、不正なRAパケットが他のポートに転送されないようにする。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.1.2-1.1.8 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 nd raguard ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd raguard（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show running-config（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP