[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# log interval neighbor-ap

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線クライアント・隣接無線APログ

`(config-wireless)# log interval neighbor-ap <30-1440>`

`(config-wireless)# no log interval neighbor-ap`

外部メディアに隣接無線APログを保存する間隔を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期設定は30分。

### パラメーター

`<30-1440>` | 隣接無線APログの保存間隔（分）。初期値は30

### 使用例

■ 隣接無線APログの保存間隔を60分に設定する。

    awplus(config-wireless)# log interval neighbor-ap 60 ↓

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- log interval neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

log enable destination（無線LANコントローラーモード）
log rotate neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP