[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# wan-metrics load-measure-duration

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# wan-metrics load-measure-duration <0-65535>`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no wan-metrics load-measure-duration`

WAN側 回線負荷率の測定間隔を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は3000。

### パラメーター

`<0-65535>` | 回線負荷率の測定間隔を指定する。測定しない場合は「0」を指定する。測定間隔に10をかけた値を指定する。例えば、2秒間隔の場合は2×10＝20となるので20を指定する。

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- wan-metrics load-measure-duration（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
hs20（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP