[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# outdoor

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# [no] outdoor`

対象APプロファイルを適用するアクセスポイントの屋外使用設定を有効にする。
no形式で実行した場合は屋外使用設定を無効にする。
初期設定は無効（屋内向け設定）。

### 注意・補足事項

■ 本設定は屋外使用に対応したAT-TQ5403e、AT-TQ6702e GEN2でのみ有効。
■ 本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- bandwidthコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelsコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelコマンド（AP登録・無線モード）

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- outdoor（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP