[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# 無線LANコントローラー（AWC対応） / タスク設定

タスク設定は、スケジュールにもとづいて自動実行するオペレーションを定義する要素で、以下のコマンドで設定、確認します。
他の設定要素との組み合わせ方については、概要編の基本設定をご覧ください。

> Note

> > Web GUIによって作成されたAWC計算適用タスク（type power-channel apのapply）にはタスク設定番号「1000」が、AWC計算タスク（type power-channel apのcalculate）には「1001」が自動的に割り当てられますが、これらのタスク設定をCLIから変更しないでください。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
タスク設定の作成 | 未作成 | task（無線LANコントローラーモード）
実行時刻 | 未設定 | time（タスク設定モード）
実行日 | every-day | day（タスク設定モード）
タスク設定の有効・無効 | 無効 | enable（タスク設定モード）
オペレーションの指定（設定適用） | 未設定 | type ap-configuration apply ap（タスク設定モード）
オペレーションの指定（ファームウェア更新） | 未設定 | type download ap（タスク設定モード）
オペレーションの指定（AWC処理） | 未設定 | type power-channel ap（タスク設定モード）
コメント（説明文） | 未設定 | description（タスク設定モード）
確認コマンド
タスク設定の表示 |  | show wireless task（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP