[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# receive-interval

モード: BFDプロファイルモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config-profile)# receive-interval <10-60000>`

`(config-profile)# no receive-interval`

BFDプロファイルにコントロールパケットの最小受信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は300ミリ秒。

### パラメーター

`<10-60000>` | 制御パケットを受信するための最小間隔を設定

### 使用例

■ BFDプロファイル「abc」においてコントロールパケットの最小受信間隔を500ミリ秒に設定する。

    awplus(config)# bfd profile abc ↓
    awplus(config-profile)# receive-interval 500 ↓

### コマンドツリー

    bfd profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- receive-interval（BFDプロファイルモード）

### 関連コマンド

bfd profile（グローバルコンフィグモード）
profile（BFDピアモード）
ip route bfd（インターフェースモード）
ip route bfd all-interfaces（グローバルコンフィグモード）
detect-multiplier（BFDプロファイルモード）
transmit-interval（BFDプロファイルモード）
echo-mode（BFDプロファイルモード）
echo-interval（BFDプロファイルモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP