[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show mka policy

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / MACsec

`# show mka policy [NAME]`

MACsecの動作を規定するMKAポリシーの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | MKAポリシー名。省略時はすべてのMKAポリシーが対象となる

### 使用例

    awplus# show mka policy ↓
    MKA policy: default
      Key server priority: 128
      MACsec Cipher Suite: GCM-AES-128
      Replay protection: Enabled
      Replay window size: 0

    MKA policy: office
      Key server priority: 100
      MACsec Cipher Suite: GCM-AES-128
      Replay protection: Enabled
      Replay window size: 20

    MKA policy: test
      Key server priority: 200
      MACsec Cipher Suite: GCM-AES-128
      Replay protection: Disabled

### 関連コマンド

mka policy（グローバルコンフィグモード）
show macsec（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP