[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# key

モード: APプロファイル・CBモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`(config-wireless-ap-prof-cb)# key [encrypted] VALUE`

`(config-wireless-ap-prof-cb)# no key`

対象チャンネルブランケットを構成するAP間で使用する共有キーを設定する。
no形式で実行した場合は共有キーを削除する。
初期状態では未設定。
未設定時は、チャンネルブランケット設定（channel-blanketコマンド）読み込み時にランダムな共有キーが自動生成される。

### パラメーター

`encrypted` | VALUEで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`VALUE` | 共有キー。16文字の半角英数記号（ダブルクォート「"」とシングルクォート「'」を除く）で指定。大文字小文字を区別する

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APに対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対しては意味を持たない。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-2.1 以降
- AT-TQ6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2
- AT-TQ5403
- AT-TQ5403e

### コマンドツリー

    channel-blanket (APプロファイルモード)
        |
        +- key（APプロファイル・CBモード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap status（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap-profile status（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP