[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show system

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system`

システム情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system ↓
    System Status                                   Tue Aug 19 xx:xx:xx 20XX

    Stack member 1

    Board       ID  Bay     Board Name                        Rev   Serial number
    --------------------------------------------------------------------------------
    Base       483          SwitchBlade x908 GEN2             X6-0  XXXXXXXXXXXXXXXX
    Expansion  487  Bay1    AT-XEM2-12XS                      X3-0  XXXXXXXXXXXXXXXX
    Expansion  488  Bay7    AT-XEM2-12XT                      X4-0  XXXXXXXXXXXXXXXX
    PSU        451  PSUA    AT-SBxPWRSYS2/AC                  A-2   XXXXXXXXXXXXXXXX
    Fan module 485  FANA    AT-FAN08                          A-0   -
    Fan module 485  FANB    AT-FAN08                          A-0   -
    --------------------------------------------------------------------------------
    RAM: Total: 3902652 kB Free: 3537972 kB
    Flash: 3.6GB Used: 39.4MB Available: 3.6GB
    --------------------------------------------------------------------------------
    Environment Status : Normal
    Uptime             : X days XX:XX:XX
    Bootloader version : X.X.X

    Current software   : SBx908NG-5.5.5-2.1.rel
    Software version   : 5.5.5-2.1
    Build date         : Xxx Xxx XX xx:xx:xx NZDT 20xx

    Current boot config: flash:/default.cfg (file exists)

    System Name
     awplus
    System Contact

    System Location

表 1
Tue Aug 19 xx:xx:xx 20XX | ローカル時刻（設定済みタイムゾーンにおける現地時刻）
Stack member X | 本システムのスタックメンバーID（VCS機能有効時に表示）
Board | 製品（部品）の種類。Base（スイッチ本体）、Expansion（拡張モジュール）、PSU（電源ユニット）、Fan module（ファンモジュール）がある
ID | 製品（部品）の種類を示すID番号
Bay | 拡張モジュール、電源ユニット/ファンモジュールのスロット番号。BayX（拡張モジュールスロット。Xは番号）、PSUx（電源ユニットスロット。xはAかB）、FANx（ファンモジュールスロット。xはAかB）のいずれか
Board Name | 製品（部品）の名称
Rev | 製品（部品）のハードウェアリビジョン
Serial number | 製品（部品）のシリアル番号
RAM / Total | メインメモリー（RAM）の総容量
RAM / Free | メインメモリー（RAM）の空き容量
Flash | 実装されているフラッシュメモリーの総容量
Used | フラッシュメモリーの使用中容量
Available | フラッシュメモリーの空き容量
Environment Status | 動作環境の全体ステータス。正常時はNormalと表示。より詳細な情報はshow system environmentコマンドで確認できる
Uptime | 稼働時間（前回リブートしてからの経過時間）
Bootloader version | ブートローダーのバージョン
Current software | 現在使用中のファームウェアイメージファイル
Software version | 現在使用中のファームウェアバージョン
Build date | 現在使用中のファームウェアのビルド日時
Current boot config | 起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）の実体ファイル。カッコ内は該当ファイルが存在しているかどうかを示す
System Name | ホスト名
System Contact | 管理責任者（MIB-IIのsysContact）
System Location | 設置場所（MIB-IIのsysLocation）

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

### 関連コマンド

boot config-file（グローバルコンフィグモード）
boot system（グローバルコンフィグモード）
clock set（特権EXECモード）
clock timezone（グローバルコンフィグモード）
hostname（グローバルコンフィグモード）
show boot（特権EXECモード）
show clock（非特権EXECモード）
show system environment（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）
show version（非特権EXECモード）
snmp-server contact（グローバルコンフィグモード）
snmp-server location（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP