[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# platform load-balancing

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`(config)# [no] platform load-balancing {ethertype}`

リンクアグリゲーションの送出ポート決定アルゴリズムにおいてEthernetタイプ情報を使用するよう設定する。
no形式で実行した場合はEthernetタイプ情報を使用しないよう設定する。
初期設定では、Ethernetタイプを使用して送出ポートを決定する。

### パラメーター

`ethertype` | L2ヘッダー情報のethertypeやLLCの情報を基にパケットを分散する。デフォルトは有効。

### 使用例

■ ethertypeのヘッダー情報を使わないよう設定する。

    awplus(config)# no platform load-balancing ethertype ↓

### 注意・補足事項

■ Ethernetタイプ以外のL2・L3・L4ヘッダー情報は、常に負荷分散アルゴリズムに使用する。
■ ルーティング後トランクグループから送信されるIPパケットの送出ポートは、本コマンドの設定とは関係なく、L3ヘッダー情報にのみ基づいて決定される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform load-balancing（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity unicast(NLB)（インターフェースモード）
channel-group（インターフェースモード）
show platform（特権EXECモード）
static-channel-group（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP