[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# walled-garden entry

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# walled-garden entry {A.B.C.D|A.B.C.D/M|FQDN}`

`(config-wireless-network-cp)# no walled-garden entry {A.B.C.D|A.B.C.D/M|FQDN}`

キャプティブポータル使用時、未認証無線クライアントがアクセス可能な宛先を設定する。
no形式で実行した場合は設定した宛先を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPv4アドレス。特定のアドレス宛てに通信したい場合に指定する。
`A.B.C.D/M` | IPv4アドレスとサブネットマスク長。特定のアドレス範囲に通信したい場合に指定する。

### 注意・補足事項

■ 登録可能なエントリーの最大数はAT-TQ7613が40、その他のAPは50。
■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-2.1以降、AT-TQ1402、AT-TQm1402ではバージョン6.0.1-7.1以降が必要。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- walled-garden entry（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）
show wireless captive-portal network walled-garden（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP