[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# udld time disable-period

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`(config)# udld time disable-period <30-86400>`

`(config)# no udld time disable-period`

Unidirectional検出によるポート閉塞の持続時間を指定する。デフォルトは無制限（ポート閉塞を自動解除しない）。
no形式で指定した場合はデフォルトに戻す。

### パラメーター

`<30-86400>` | Unidirectional検出によるポート閉塞の持続時間（秒）

### 使用例

    awplus(config)# udld time disable-period 60 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- udld time disable-period（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

udld enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP