[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# http client vrf

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ファイル操作

`# http client vrf VRFNAME`

`# no http client vrf`

copyコマンド（HTTP）においてHTTPサーバーとの通信時に使用するVRFインスタンスを設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態は未設定（グローバルVRFインスタンスで動作する）。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定は現在の端末セッション（CLIセッション）でのみ有効なため、CLIからログアウトすると失われる（CLIにログインした直後はつねに初期値が適用される）。

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
show http client（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP