[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# mac address-table vcs-sync-mode

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`(config)# [no] mac address-table vcs-sync-mode`

VCSとPTPを併用する構成向けにスタックメンバー間のフォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）の同期を強化する。
no形式で実行した場合は同機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ VCS構成でPTPを使用する場合は本コマンドを有効にすること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mac address-table vcs-sync-mode（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clock-port（インターフェースモード）
show ptp port（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP