[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# multicast-tx-rate

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# multicast-tx-rate RATE`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no multicast-tx-rate`

マルチキャスト送信レートを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
無線1の初期値は11、無線2と無線3の初期値は6。

### パラメーター

`RATE :=` | `{1|2|5.5|6|9|11|12|18|24|36|48|54}`
| マルチキャスト送信レート（Mbps）

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- multicast-tx-rate（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP