[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless channel-blanket ap-profile status

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`> show wireless channel-blanket ap-profile [<1-65535>|all] status`

指定したAPプロファイルにもとづいて構築されたチャンネルブランケットの状態を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | APプロファイル番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPプロファイルに関連する情報だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | チャンネルブランケット設定を持つすべてのAPプロファイルを表示対象にする（省略時動作）

### 使用例

    awplus# show wireless channel-blanket ap-profile 100 status ↓
    AP Profile: 100
     AP    Member TimeStamp
     ----- ------ -------------------
     11    4      2018-10-04 01:33:33
     12    4      2018-10-04 01:33:29
     13    4      2018-10-04 01:18:20
     14    4      2018-10-04 01:19:01
     15    1      2018-10-03 12:46:26
     16    -

### 関連コマンド

ap-profile（無線LANコントローラーモード）
channel-blanket（APプロファイルモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP