[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ip dns forwarding cache

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`# clear ip dns [vrf VRFNAME|global] forwarding cache`

DNSキャッシュエントリーを削除する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名
`global` | グローバルVRFインスタンス

### 使用例

■ DNSキャッシュエントリーを削除する。

    awplus# clear ip dns forwarding cache ↓

### 関連コマンド

ip dns forwarding cache（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP