[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# platform l3-vxlan enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / VXLAN

`(config)# [no] platform l3-vxlan enable`

VXLAN機能を使用する際に実行するコマンドです。
トンネルへのルーティングとトンネルからのルーティングを有効にする。
no形式で実行すると無効にする。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform l3-vxlan enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP