[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# platform silicon-profile

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`(config)# platform silicon-profile profile1`

`(config)# no platform silicon-profile`

スイッチチップのメモリー割り当て（プロファイル）を変更する。
no形式で実行した場合はメモリー割り当てを初期設定に戻す。
初期設定はプロファイル指定なし。
本コマンド実行後は設定を保存して再起動する必要がある。

### パラメーター

`profile1` | プロファイル1。MACアドレス（FDB）登録数を拡張したいときに使用する。具体的な登録数についてはリリースノートの「サポートリミット一覧」を参照

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform silicon-profile（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show platform（特権EXECモード）
storm-protection（ポリシーマップ・クラスモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP