[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# network

モード: 無線LANコントローラーモード --> 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless)# [no] network <1-65535>`

無線ネットワーク設定を編集するための無線ネットワークモードに移動する。
このとき、指定した無線ネットワーク設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定した無線ネットワーク設定を削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | 無線ネットワーク設定番号

### 注意・補足事項

■ APプロファイルから参照されている無線ネットワーク設定は削除できない。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- network（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- airtime-percentage（無線ネットワークモード）
             +- association-advertisement enable（無線ネットワークモード）
             +- band-steering（無線ネットワークモード）
             +- bridge（無線ネットワークモード）
             +- bss-trans-manage enable（無線ネットワークモード）
             +- captive-portal（無線ネットワークモード）
             +- client-isolation-mode（無線ネットワークモード）
             +- description（無線ネットワークモード）
             +- dtim-period（無線ネットワークモード）
             +- dup-auth-received（無線ネットワークモード）
             +- emergency-mode（無線ネットワークモード）
             +- hide-ssid（無線ネットワークモード）
             +- inactivity-timer（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth critical-mode enable（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth dynamic-vlan enable（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth mode（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth password（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth radius verify-radius-packet enable（無線ネットワークモード）
             +- mac-auth username（無線ネットワークモード）
             +- multicast-to-unicast enable（無線ネットワークモード）
             +- passpoint（無線ネットワークモード）
             +- proxy-arp enable（無線ネットワークモード）
             +- proxy-arp-through enable（無線ネットワークモード）
             +- security（無線ネットワークモード）
             +- ssid（無線ネットワークモード）
             +- vlan（無線ネットワークモード）
             +- wireless-mac-filter-id（無線ネットワークモード）
             +- wireless-trigger-id（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP