[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# switch provision

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# switch <1-8> provision SWITCH`

`(config)# no switch <1-8> provision`

スタックメンバーの機種を事前設定する。
no形式で実行した場合はすでに設定済みの事前設定を削除する。

### パラメーター

`<1-8>` | スタックメンバーID。VCSグループに参加しているメンバーのIDを指定した場合はエラーになる
`provision` | 対象のメンバーで、指定の機種を使用するよう事前設定する
`SWITCH` | 事前設定する機種。以下から選択する
| `sbx908gen2` |

### 使用例

■ スタックメンバーID=2の機種を事前設定する。

    awplus(config)# switch 2 provision sbx908gen2 ↓

■ スタックメンバーID=2の機種の事前設定を削除する。

    awplus(config)# no switch 2 provision ↓

### 注意・補足事項

■ VCSグループにメンバーが参加したとき、ランニングコンフィグには本コマンドが自動設定される。VCSグループに参加しているメンバーのIDに対する設定の変更や削除はできない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- switch provision（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show provisioning（非特権EXECモード）
switch bay provision（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP