[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# security mode enhanced-open

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless)# security <1-65535> mode enhanced-open`

`(config-wireless)# no security <1-65535>`

Enhanced Openのセキュリティー設定を作成する。
no形式で実行した場合は、指定したセキュリティー設定を削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | セキュリティー設定番号（この番号は各セキュリティー方式で共通）

### 注意・補足事項

■ 無線ネットワーク設定やWDS接続設定から参照されているセキュリティー設定は削除できない。
■ Enhanced Openは下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R

■ Enhanced Open使用時、以下の設定は固定値となり変更できない。

項目 | 設定
Opportunistic Wireless Encryption（OWE） | 有効
管理フレーム保護（MFP） | 有効（必須）

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- security mode enhanced-open（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP