[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip route bfd all-interfaces

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御

`(config)# [no] ip route bfd all-interfaces [profile NAME]`

すべてのIPインターフェースにおいてBFD（Bidirectional Forwarding Detection）を利用したスタティック経路の監視を有効にする。
no形式で実行した場合はBFDを無効にする。
本コマンドの設定と、ip route bfdコマンド、ip routeコマンド（fall-over bfdオプション）の動作については、以下の通り。
■ ip route bfd all-interfacesが設定されている場合

- ip routeコマンドのfall-over bfd disableオプションを実行 → 指定したスタティック経路のみをBFDによる監視対象から外す
- ip route bfdコマンドのdisableオプションを実行 → 該当インターフェース上のスタティック経路をBFDによる監視の対象から外す

■ ip route bfd all-interfacesが設定されていない場合

- ip route bfdコマンドを実行 → 該当インターフェース上のスタティック経路においてBFDによる監視を有効にする
- ip routeコマンドのfall-over bfdオプションを実行 → 指定したスタティック経路においてBFDによる監視を有効にする

### パラメーター

`profile NAME` | BFDプロファイルを適用する（BFDプロファイルはbfd profileコマンドにて設定する）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip route bfd all-interfaces（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip route（グローバルコンフィグモード）
ip route bfd（インターフェースモード）
bfd profile（グローバルコンフィグモード）
show ip route（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP