[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# emergency-mode usb enable

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`(config-wireless)# [no] emergency-mode usb enable`

USBトリガー緊急モードを有効にする。
no形式で実行した場合は同機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 緊急USBトリガーによって緊急モードが有効になっているときに本設定を無効にした場合でも、USBを抜くと緊急モードは無効になります。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- emergency-mode usb enable（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

show wireless（非特権EXECモード）
wireless emergency-mode（特権EXECモード）
wireless emergency-mode usb（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP