[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# polarity

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# polarity {mdi|mdix|auto}`

対象インターフェースの極性（MDI/MDI-X/自動認識）を変更する。

### パラメーター

`mdi` | MDI
`mdix` | MDI-X
`auto` | MDI/MDI-X自動認識（初期設定）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドによる固定設定は拡張モジュール AT-XEM2-12XT、AT-XEM2-12XTm、AT-XEM2-8XSTm上の10GBASE-Tスイッチポートの100M通信時のみ有効。
■ マネージメント用Ethernetポート（eth0）はauto設定によるMDI/MDI-X自動認識のみサポート。固定設定はサポート対象外。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- polarity（インターフェースモード）

### 関連コマンド

duplex（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
speed（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP