[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# profile

モード: AP登録モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless-ap)# profile <1-65535>`

`(config-wireless-ap)# no profile`

対象管理下APに適用するAP共通設定（APプロファイル）を指定する。
no形式で実行した場合はAPプロファイルの指定を削除する。
初期状態では未指定。

### パラメーター

`<1-65535>` | APプロファイル番号（ap-profileコマンド）

### 注意・補足事項

■ 以下の条件に当てはまる場合、どれか1つのAPでも異なるAPプロファイルに変更すると、残りのAPの設定状態もModifiedとなる。

- セキュリティにWPAエンタープライズを使用
- 同一APプロファイルを複数のAPに設定

### コマンドツリー

    ap (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- profile（AP登録モード）

### 関連コマンド

ap-profile（無線LANコントローラーモード）
show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP