[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# log enable destination

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線クライアント・隣接無線APログ

`(config-wireless)# log enable destination usb`

`(config-wireless)# no log enable`

指定した外部メディアに無線クライアントと隣接無線APのログを保存するよう設定する。
no形式で実行した場合は該当ログの保存を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`usb` | USBメモリー

### 使用例

■ USBメモリーに無線クライアントと隣接無線APのログを保存するよう設定する。

    awplus(config-wireless)# log enable destination usb ↓

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- log enable destination（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

log rotate wireless-client（無線LANコントローラーモード）
log size wireless-client（無線LANコントローラーモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP