[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# channels

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# channels {CHANNELS|psc|all}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no channels`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおける、自動チャンネル選択の候補チャンネルを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はall。

### パラメーター

`CHANNELS` | 候補チャンネル。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。初期値はall（すべてのチャンネル）
`psc` | Preferred Scanning Channels。無線端末が6GHz帯上でAPを検出するために優先的にアクティブスキャンするチャンネルのこと。無線インターフェース（radio）が3の場合に使用可能。使用帯域幅が20MHzのときは「5, 21, 37, 53, 69, 85」、40MHzのときは「1, 5, 17, 21, 33, 37, 49, 53, 65, 69, 81, 85」、80MHz/160MHz/320MHzのときは「すべてのチャンネル」が指定される
`all` | 利用可能なすべてのチャンネル（対象無線インターフェースの設定によって実際のチャンネルは変動）

### 注意・補足事項

■ 「psc」設定は下記APの無線3でのみサポート

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R

■ 本コマンドで設定した候補チャンネルは、AWC計算結果にもとづくチャンネル選択時にのみ反映される。
■ AP個別設定のchannelコマンドで使用チャンネルを固定設定する場合は、本コマンドで設定した候補チャンネルからしか選択できない。同コマンドでautoを指定した場合は、本コマンドで設定した候補チャンネルから自動的に選択される。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- channels（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

channel（AP登録・無線モード）
hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP