[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless-network-management enable

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# [no] wireless-network-management enable`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、IEEE 802.11v WNM（無線ネットワーク管理）を有効にする。
no形式で実行した場合はWNMを無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降が必要。

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- wireless-network-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

aes-key（WPAエンタープライズ設定モード）
fast-transition enable（WPAエンタープライズ設定モード）
mobility-domain（WPAエンタープライズ設定モード）
over-the-ds enable（WPAエンタープライズ設定モード）
r0-key-lifetime（WPAエンタープライズ設定モード）
radio-resource-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP