[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# gas-comeback-delay

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# gas-comeback-delay <0-65535>`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no gas-comeback-delay`

GASの返答時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は「0」。

### パラメーター

`<0-65535>` | GASの返答時間をタイムユニット（1TU=1024マイクロ秒）で設定

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- gas-comeback-delay（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP