[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf recover over-eth

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# [no] atmf recover over-eth`

ルーター製品のEthernetポート（ethX）経由でのオートリカバリーを有効にする。
no形式で実行した場合はethX経由のオートリカバリーを無効にする。
ご購入時は無効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはvFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloudを除くルーター製品でのみ有効。
■ AT-TQ7403-R、AT-TQ6702e GEN2-Rの全ファームウェアバージョン および AT-TQ6702 GEN2-Rのファームウェアバージョン5.5.4-0.1以降では、本コマンドを設定しなくてもEthernetポート経由のオートリカバリーが動作する。
■ 本コマンドはコンフィグに保存する必要はない。本コマンドで設定した内容（ethX経由のオートリカバリーの有効・無効）は、erase factory-defaultコマンドやatmf cleanupコマンドを実行した後も保持される。ethX経由のオートリカバリーを無効にしたいときは、本コマンドをno形式で実行すればよい。詳細は解説編を参照。

### 関連コマンド

atmf secure-mode（グローバルコンフィグモード）
show atmf（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP