[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# auto-discovery disable

モード: SCプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

`(config-wireless-sc-prof)# [no] auto-discovery disable`

スマートコネクトネットワーク（SCグループ）において、新規APの自動認識を無効化する。
no形式で実行した場合は新規APの自動認識を有効に戻す。
初期設定は有効。
自動認識が有効な場合、工場出荷状態の無線APを起動するだけで、SCグループ内の既存APがそのビーコンを認識し、新規APをSCグループに参加させることができる。
（新規APのIPアドレス、MACアドレスが無線LANコントローラーに登録されており、同APの登録にSCプロファイルを含むAPプロファイルが適用されていることが条件）
自動認識を無効化すると、ビーコンを認識しなくなるため、工場出荷状態の無線APを無線通信のみで初期設定することはできなくなる。
（設定のために有線接続が必要）
新規APの追加方法は解説編を参照。

### コマンドツリー

    smart-connect-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- auto-discovery disable（SCプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless sc-profile（非特権EXECモード）
show wireless smart-connect ap status（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP