[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# backpressure

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# backpressure {on|off}`

`(config-if)# no backpressure`

対象スイッチポートでバックプレッシャーを有効または無効にする。
no形式で実行した場合はバックプレッシャーを無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`on|off` | バックプレッシャーを有効にするときはon、無効にするときはoffを指定する

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1～1.0.12でバックプレッシャーを有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# backpressure on ↓

■ スイッチポート1.0.1～1.0.12でバックプレッシャーを無効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# backpressure off ↓

または、no形式を使って次のようにしても同じ。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# no backpressure ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- backpressure（インターフェースモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK