[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport vlan-stacking

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport vlan-stacking {customer-edge-port|provider-port}`

`(config-if)# no switchport vlan-stacking`

対象スイッチポートをダブルタグVLAN（VLANスタッキング）のカスタマーエッジポート、または、プロバイダーポートに設定する。
no形式で実行した場合は対象ポートを通常ポートに戻す。

### パラメーター

`customer-edge-port` | 対象ポートをカスタマーエッジポートに設定する。対象ポートはタグなしポート（アクセスポート）でなくてはならない。なお、ここでの「タグなし」は外側タグが付かないの意味
`provider-port` | 対象ポートをプロバイダーポートに設定する。対象ポートはタグ付き（トランクポート）でなくてはならない。なお、ここでの「タグ付き」は外側タグが付くの意味

### 注意・補足事項

■ ダブルタグVLAN（VLANスタッキング）使用時、外側タグが付加されてフレームサイズが1522バイトを超える可能性があるため、プロバイダーポート、カスタマーエッジポートの両ポートでジャンボフレームの転送機能を有効にすること。これにはmruコマンドを使う。
■ ダブルタグVLANを使用するにはフィーチャーライセンスが必要。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport vlan-stacking（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mru（インターフェースモード）
platform vlan-stacking-tpid（グローバルコンフィグモード）
show interface switchport（非特権EXECモード）
show vlan（非特権EXECモード）
switchport access vlan（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK