[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# sflow agent

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config)# sflow agent {ip A.B.C.D | ipv6 X:X::X:X}`

`(config)# no sflow agent {ip|ipv6}`

sFlowエージェントのIPv4/IPv6アドレスを指定する。
このアドレスは本製品が送信するsFlowデータグラムのsFlowヘッダーに挿入され、sFlowコレクターがsFlowエージェントを識別するために用いる。
sFlowコレクターはこのアドレスを用いてsFlowエージェントと通信を行う場合もある。

### パラメーター

`ip A.B.C.D` | sFlowエージェントとして動作する本製品のIPv4アドレス
`ipv6 X:X::X:X` | sFlowエージェントとして動作する本製品のIPv6アドレス

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- sflow agent（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show sflow（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK