[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show loop-protection

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`> show loop-protection [interface IFRANGE] [counters]`

LDF検出機能の設定、状態、統計カウンターなどを表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる
`counters` | 統計カウンターを表示させたいときに指定する

### 使用例

■ LDF検出機能の設定、状態を表示する。

    awplus> show loop-protection interface port1.0.1-1.0.3 ↓

    LDF Interval:    10
    Fast Block:      Enabled
    Total Instances: 33 (3 packets/s)
                                                            Timeout
      Int           Enabled  Action     Status    Timeout   Remain   Rx port
      --------------------------------------------------------------------------
      port1.0.1     Yes      log-only   Normal    20        -        -
      port1.0.2     Yes      log-only   Normal    20        -        -
      port1.0.3     Yes      log-only   Normal    20        -        -
      ...

■ ポート1.0.1～1.0.6のLDF検出機能の統計を表示する。

    awplus> show loop-protection interface port1.0.1-1.0.6 counters ↓

    Switch Loop Detection Counter

     Interface   Tx         Rx         Tx Timeout Rx Invalid Last LDF Rx
    --------------------------------------------------------------------------------
     port1.0.1
       vlan1     309        0          0          0          -
     port1.0.2
       vlan1     0          0          0          0          -
     port1.0.3
       vlan1     0          0          0          0          -
     port1.0.4
       vlan1     0          0          0          0          -
     port1.0.5
       vlan1     147        20         0          0          Mon Jan 20 14:10:04 2025
     port1.0.6
       vlan1     20         20         0          0          Mon Jan 20 14:10:05 2025

### 関連コマンド

clear loop-protection counters（特権EXECモード）
loop-protection（グローバルコンフィグモード）
loop-protection timeout（インターフェースモード）
shutdown（インターフェースモード）
switchport enable vlan（インターフェースモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK