[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth two-step order

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth two-step order auth-mac dot1x`

`(config-if)# auth two-step order auth-mac auth-web`

`(config-if)# auth two-step order dot1x auth-mac`

`(config-if)# auth two-step order dot1x auth-web`

`(config-if)# no auth two-step order`

対象スイッチポートにおける2ステップ認証の実行順序を指定する。
no形式で実行した場合は2ステップ認証の実行順序を未指定に戻す。
初期設定は未指定。
利用可能な組み合わせは、auth two-step enableコマンドのページを参照。

### パラメーター

`auth-mac dot1x` | MACベース認証 → 802.1X認証の順に実行する
`auth-mac auth-web` | MACベース認証 → Web認証の順に実行する
`dot1x auth-mac` | 802.1X認証 → MACベース認証の順に実行する
`dot1x auth-web` | 802.1X認証 → Web認証の順に実行する

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで設定を変更すると、対象ポートの認証情報がいったんクリアされる。
■ 本コマンド設定時は、対象スイッチポートで2ステップ認証（auth two-step enableコマンド）を有効にし、かつ本コマンドで指定した2つの認証方式を有効に設定しておく必要がある。本コマンドで指定した認証方式がどちらか一方でも無効な場合、2ステップ認証は動作しない（2ステップ認証無効時の動作になる）。
■ 本コマンドを設定した2ステップ認証ポートでは、指定した2つの認証方式を指定した順序でパスしたときだけ認証成功となる。3つの認証方式を有効にしていても、本コマンドで指定していない認証方式は使用されない。
一方、本コマンドを設定していない2ステップ認証ポートでは、auth two-step enableコマンドのページに記載されているいずれかの順序・組み合わせで認証をパスすれば認証成功となる。
■ 本コマンドの設定は、show authコマンド、show dot1xコマンドのtwoStepAuthenticationセクション内order欄で確認できる（order欄は本コマンド設定時にのみ表示される）。

    awplus# show auth interface port1.0.1 ↓
    ...
      twoStepAuthentication:
        configured: enabled
        actual: enabled
        order: dot1x mac
    ...

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth two-step order（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth two-step enable（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK