[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# static-channel-group

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`(config-if)# static-channel-group <1-248> [member-filters]`

`(config-if)# no static-channel-group`

対象スイッチポートを指定したスタティックチャンネルグループ（手動設定のトランクグループ）に所属させる。
no形式で実行した場合は対象ポートをスタティックチャンネルグループから脱退させる。

### パラメーター

`<1-248>` | スタティックチャンネルグループ番号
`member-filters` | 本オプションは、ポリシーマップをスタティックチャンネルグループの所属ポートに設定する場合に指定する。QoSストームプロテクション機能が有効になっているポリシーマップを設定する場合は、本パラメーターを指定し、所属ポートにポリシーマップを適用する必要がある。

### 使用例

■ ポート1.0.1～1.0.4でスタティックチャンネルグループ「1」を構成する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# static-channel-group 1 ↓

■ ポート1.0.4をスタティックチャンネルグループから削除する。

    awplus(config)# interface port1.0.4 ↓
    awplus(config-if)# no static-channel-group ↓

### 注意・補足事項

■ サポートするチャンネルグループ（LACPおよびスタティック）の合計数については、リリースノートのサポートリミット一覧をご参照ください。
■ 本コマンドを通常形式で実行したとき、指定したスタティックチャンネルグループが存在していなかった場合は、該当スタティックチャンネルグループが自動的に作成される。
■ 本コマンドをno形式で実行したことにより、指定したスタティックチャンネルグループの所属ポート数が0になった場合は、該当スタティックチャンネルグループが自動的に削除される。
■ スタティックチャンネルグループは、通常のスイッチポートとほぼ同様に扱うことができる。したがって、スイッチポートを対象とする各種コマンドは、スタティックチャンネルグループに対してもほぼ同じように使える。各種コマンドでスタティックチャンネルグループを指定するときは、「saX」（Xは本コマンドで指定したスタティックチャンネルグループ番号）という形式の名前を使う。
■ スタティックチャンネルグループの設定を行うときは、あらかじめすべての所属ポートを、同一VLAN所属、かつ、同一タグ設定（accessかtrunk）にしておく必要がある。
■ スタティックチャンネルグループの設定を行うときは、あらかじめすべての所属ポートを、同一の通信速度（speedコマンド）、かつ、同一のデュプレックスモード（duplexコマンド）に設定しておく必要がある。所属ポートの通信速度・デュプレックスモードが統一されていない場合の動作はサポート対象外なので注意すること。
■ 本コマンドは、同一ポート上で全体設定（member-filtersオプションを省略）と個別設定（member-filtersオプションを指定）を併用する事はできません。また、一つのスタティックチャンネルグループ上でこれらのパラメーターを混在させる事もできません（例えば、ポート1～4がLAG1で、ポート1～2がmember-filters、ポート3～4がパラメーターなしの設定の場合は、エラーメッセージが表示されます）。スタティックチャンネルグループを異なるポート上に別IDとして設定し、それぞれ異なるパラメーターを使用することは可能です。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- static-channel-group（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show static-channel-group（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK